SAKU TAGASTUS

euro alus põhjaks

peale laod 1/2 alused ja 1/4 alused

1/2 alused peavad olema 6 lauaga ja otsast lõigatud

1/4 alused 4 lühikese lauaga, pane neid nii palju kui anda on (soovitavalt 2tk 1/2)

Sinised restid, ilma saaremaa vee kirjata - pane neid nii palju kui on